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	Symbol
	DDA-01

	Grupa wiekowa:
	6 do 14 lat

	Max wysokość swobodnego upadku:
	1,8 m

	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 
	3,10 x 0,10 x 1,91 m 

	Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)
	6,50 x 3,40 m

	Zgodność z normą
	PN-EN 1176-1:2009


*dla nawierzchni sypkiej
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Główne wymiary urządzenia
	Opis techniczny

	· Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 100x100 
· Elementy stalowe malowane proszkowo
· Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· Posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
· Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20


	Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

	· Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
· Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
· Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
· Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
· Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

	Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Grubość nawierzchni sypkiej powinna być min. 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.
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