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	Symbol
	ROW-2000, ROW-3000

	Grupa wiekowa:
	6 do 14 lat

	Max wysokość swobodnego upadku:
	0,25 m

	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 
	ROW-2000: 3,00 x 0,10 x 0,25 m 
ROW-3000: 4,00 x 0,10 x 0,25 m

	Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)
	ROW-2000: 5,00 x 3,10 m 
ROW-3000: 6,00 x 3,10 m

	Zgodność z normą
	PN-EN 1176-1:2009
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ROW-2000 L=2000mm
A=5000mm
ROW-3000 L=3000mm
A=6000mm





Główne wymiary urządzenia
	Opis techniczny

	· Konstrukcja nośna wykonana z belki drewnianej o profilu kwadratowym 100x100 
· Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· Posadowienie w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
· Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20

	Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

	· Dowolna
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