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	Symbol
	OX

	Grupa wiekowa:
	do 14 lat

	Max wysokość swobodnego upadku:
	n.d.

	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 
	0,93 x0,13 x 1,60 m 

	Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)
	n.d.

	Zgodność z normą
	PN-EN 1176-1:2009
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Główne wymiary urządzenia
	Opis techniczny

	· Konstrukcja wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 100x100 
· Walce ze znakami X i O z tworzywa sztucznego 
· Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne
· Posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
· Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20


	Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

	· dowolna
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