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	Symbol
	PIAS-3000, PIAS-4000

	Grupa wiekowa:
	do 14 lat

	Max wysokość swobodnego upadku:
	0,3 m

	Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 
	PIAS-3000: 3,10 x 3,10 x 0,30 m 
PIAS-4000: 4,10 x 4,10 x 0,30 m

	Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)
	PIAS-3000: 6,10 x 6,10 m 
PIAS-4000: 7,10 x 7,10 m

	Zgodność z normą
	PN-EN 1176-1:2009
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Główne wymiary urządzenia
	Opis techniczny

	· Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 100x100 
· Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· Siedziska ze sklejki wodoodpornej o grubości 15mm.


	Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

	· Dowolna
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